响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司新华西街供暖分公司党总支部创新工作室设计制作安装采购

响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2026年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特富泰热力股份有限公司新华西分公司党总支部创新工作室设计制作安装采购询价
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：          

	序号
	项目
	内容
	尺寸
	数量

	1
	油工
	墙面修复
	70m2
	1

	2
	工作室宣传
	铝合金框架+雪弗板画面
	1.2m*0.6m
	5

	3
	绝缘地毯
	绝缘、阻燃
	1m宽\1CM厚
	20

	4
	操作台
	吊二抽单桌，双层挂板
	1200*750*800mm
	3

	5
	电工考核实训台
	●1、输入电源：三单相五线 ～220V±5%  50Hz
2、电源输出：有漏电型保护器、过载、短路保护装置。
3、～220V通过安全插座输出
4、直流稳压可调电源输出
●5、工作环境：温度-10℃～+40℃相对湿度＜85%(25℃)海拔<400m
●6、装置容量：＜1KVA
●7、重量：＜100Kg
●8、安全保护：具有漏电流保护装置，安全符合国家标准
9、外型：整体尺寸1200mm×700mm×1550mm；
10、设备的材料：钣金结构；
11、电源： 
1)输入：三相AC 220V ±10% 50HZ .220V
·保护：熔断器作短路保护，断路器具有过载保护，漏电开关具有漏电保护功能，漏电保护动作电流≤30mA。
	1200*700*1550mm
	1

	6
	实训室工具
	品牌德力西等：万用表、电烙铁、尖嘴钳、偏口钳、大钳子、兆欧表、焊锡丝、工作台灯、螺丝刀套装、异形改锥、内六角扳手、两用扳手、充电手电钻、拉铆枪
	
	3

	7
	书架
	实木清漆
	90*30*180cm
	1

	8
	办公桌椅
	加厚单人位 灰橡木色
	120*60*75cm
	1

	9
	会客桌椅
	90cm 一桌四椅
	
	1

	10
	人工
	清扫、安装
	
	4


