响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司巴彦淖尔北路供暖分公司夏季检维修土建项目询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）
      年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特富泰热力股份有限公司巴彦淖尔北路供暖分公司夏季检维修土建项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：          

	序号
	检修内容
	维修地点
	项目描述
	库存组织

	1
	拆除热力站玻璃并维修钢网纱窗2个（850mm*850mm）
	香墅嶺
	需要自行勘察现场，包含拆除、安装玻璃、窗框，收口，拉运
	富泰热力巴彦分公司

	2
	维修南墙裂缝，墙体开裂
	坝口子二号站
	需要自行勘察现场，提出维修方案，加固修复墙体12m*5m多处裂缝
	富泰热力巴彦分公司

	3
	站内台阶改造
	大天森林
	需要自行勘察现场，原楼梯存在安全隐患，需重新优化改造
	富泰热力巴彦分公司

	4
	更换站房玻璃1块（1.2m*0.45m）；更换站房窗框1个（2.65m*2.55）、维修站房窗框6个
	厂汉板
	需要自行勘察现场，包含拆除、安装玻璃、窗框，收口，拉运
	富泰热力巴彦分公司

	5
	站内旧墙体拆除（长1.46米、宽0.5米、高0.85米）
	长输四号中继泵站
	需要自行勘察现场，需要拆除窗口、旧墙体，抹灰收口，垃圾外运
	富泰热力巴彦分公司

	6
	厂区收费大厅刮腻子（105㎡）
	巴彦热源厂
	需要自行勘察现场，包含修复窗口、成品保护及卫生清理
	富泰热力巴彦分公司

	7
	厂区办公楼前的空地做硬化，面积约400平米（包含散水，长80米，宽5米）
	巴彦热源厂
	主材甲供，需要自行勘察现场，包含散水、道牙修缮，污水井、雨水井提降
	富泰热力巴彦分公司

	8
	厂区西门刷漆维修（收费大厅）
	巴彦热源厂
	需要自行勘察现场，铁艺大门（4m*12米）除锈、刷漆、清理现场
	富泰热力巴彦分公司

	9
	厂区除草
	巴彦热源厂
	需要自行勘察现场，修剪厂区院内全部树木、绿篱、垃圾倒运
	富泰热力巴彦分公司


